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Bedarfsposition
Pos. 1	Erdanker S / Länge = 15 cm* als Schubsperre im Tragschichtbereich / Bettungsbereich 
		Lieferung und fachgerechtes Einbringen


Manuelles Einschlagen des Ankers in Öffnung des TTE ® Kammersystems mit den ausgebildeten Haken in die vorgesehenen Aussparungen der Kammer
· Einschlaghilfe ( Unterlegholz )

PKW Belastung 	=  1 Stück alle 40 cm
Geh- und Radwege	=  1 Stück alle 60 cm

Fabrikat: Erdanker S oder gleichwertig
Hersteller: HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG
Gewerbestr. 1
D-87752 Holzgünz
Telefon: +49 (0) 8393 – 9229 – 0
Fax: +49 (0) 8393 – 9229 – 22
E-Mail: info@huebner-lee.de
Internet: www.tte.eu


St.__________ EP €_________ GP €___________


Bedarfsposition
Pos. 2	Erdanker L /  Länge = 30 cm* als Schubsperre im Tragschichtbereich / Bettungsbereich
		Lieferung und fachgerechtes Einbringen


Manuelles Einschlagen des Ankers in Öffnung des TTE ® Kammersystems mit den ausgebildeten Haken in die vorgesehenen Aussparungen der Kammer
· Einschlaghilfe ( Unterlegholz )

PKW Belastung 	=  1 Stück alle 40 cm
Geh- und Radwege	=  1 Stück alle 60 cm

Fabrikat: Erdanker L oder gleichwertig
Hersteller: HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG
Gewerbestr. 1
D-87752 Holzgünz
Telefon: +49 (0) 8393 – 9229 – 0
Fax: +49 (0) 8393 – 9229 – 22
E-Mail: info@huebner-lee.de
Internet: www.tte.eu


St.__________ EP €_________ GP €___________


