Ausschreibungstext HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG

TTE®-Bauweise Grün 1 

ausschließlich für Pkw-Verkehr bis 3,5 t Gesamtgewicht
Bitte verwenden Sie stets die aktuellste Fassung der Ausschreibungstexte – verfügbar unter www.tte.eu 
07/2026

* Blaue Textelemente sind projektbezogen anzupassen.
  Rote Positionen beinhalten systembezogene Leistungen sowie Abweichungen von   

  Standardleistungsbeschreibungen die in der Ausschreibung zu berücksichtigen sind. 
Pos. 1

Pflanzl. Bodendecke abräumen laden transp. entsorgen 
D 5 cm* Rasen* H bis 8 cm*

Pflanzliche Bodendecke abräumen, Schichtdicke bis 5 cm*, 
Bewuchs Rasen*, Wuchshöhe bis 8 cm*,
Bodengruppe 2* DIN 18915, aufgenommene Stoffe sammeln, 
auf LKW des AN laden, transportieren zur Entsorgungsstelle,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,

Stoffe sind nicht gefährlich*, nicht schadstoffbelastet*,

Siedlungsabfälle Garten- und Parkabfälle,

Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)

200201 biologisch abbaubare Abfälle, 

Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.



m2__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 2

Planum Oberboden Versickerungsflächen Abweichung +/- 2 cm
Planum auf Oberboden herstellen, Bereich lastverteilendes Kunststoffgitter, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, 

Verdichtungsgrad DPr ≥ 90%, 
Verformungsmodul EV2 ≥ 10 MPa,
kf -Wert ≥ 1 x 10-6 m/s.


m²__________ EP €_________ GP €___________
Pos. 3

Betonbord TB8x25* Rückenstütze C12/15 D 20cm
Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, DIN 483, Form TB8x25*, Witterungswiederstand D, Abriebwiederstand I, Biegezugfestigkeit T, mit Fundament und beidseitiger Rückenstütze aus Beton, mit einer Zusammensetzung C12/15 DIN EN 206-1 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15cm



m __________ EP €_________ GP €___________
Pos. 4

Anschluss Betonstein Schnittkanten
Anschluss für Betonbord, Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, DIN 483, Form TB8x25*, Schnittkanten herstellen.



St __________ EP €_________ GP €___________
Pos. 5
Bettungssubstrat FLL lastverteilendes Kunststoffgitter

Bettungssubstrat nach FLL-Richtlinie – Begrünbare Flächenbefestigungen, Bereich lastverteilendes Kunststoffgitter, liefern, einbauen und abziehen, Körnung 0/4 bis 0/8, Schichtdicke ca. 3-5 cm, kf -Wert ≥ 5 x 10-6 m/s.
Alternativ, Empfehlung für Baustellenmischung: 

70 Vol.-% Splitt 2/5 oder 5/8

15 Vol.-% gesiebter Oberboden BG 2 oder 4 

nach DIN 18915, Maschenweite bis 15 mm,

15 Vol.-% Fertigkompost gütegesichert, 

Maschenweite bis 15 mm,

mit geeignetem Gerät homogen mischen.
Abrechnung nach gesamter Belagsfläche.


m²__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 6
Kunststoffgitter mit umlaufendem Zahnverbund L/B/D 800x400x60 mm 25 kg
Lastverteilendes Kunststoffgittersystem mit umlaufendem Zahnverbund, für eine versickerungsfähige, dickenreduzierte Tragschicht, liefern und gemäß Einbauanleitung des Herstellers verlegen, Verlegung vor Kopf, breite Auflagefläche nach unten, im Läufer-/Fischgrätverband, inkl. abrütteln der verlegten und verfüllten Fläche, Setzungsmaß ca. 15 - 20 mm, Arbeitsfuge zwischen Belag und Einfassungen bzw. Einbauten herstellen, Arbeitsfugenbreite 10 – 15 mm.

Geforderte Eigenschaften:
· Gitter aus Post-Consumer Recyclingkunststoff, Gewicht > 25 kg/m²

· umlaufender kraftschlüssiger Zahnverbund mit Lastübertragung an benachbarte Elemente über sämtliche Elementseiten

· Kraftschlüssigkeit wirkt vertikal und in Längsrichtung entlang des Verbunds 

· Hohe- Biege- und Verbundsteifigkeit für eine wirksame Überbrückung von lokalen Lastspitzen 

· Auflagefläche von mindestens 70%
· Maße 800 x 400 mm, Plattendicke > 61 mm

· Rahmenwandstärke 20 mm, Wandstärke Innenbereich 13 - 15 mm

· Farbgebung: Grautöne

· TÜV zertifiziert, bis 20t Achslast (Belastungsklasse SLW 60) nach DIN 1072, Druckstabil nach DIN EN ISO 604, formstabil in Anlehnung an die ISO 11359, UV-stabil gemäß DIN 4892-3, witterungsbeständig gemäß DIN EN 438-2, Überprüfungen auf Ökotoxitizität Algen-Test DIN EN ISO 8692 | Daphnien-Test DIN EN ISO 6341 | Fisch Embryo-Test DIN EN ISO 15088, geprüft auf Schwermetalle und PAK nach ISO 11885 / SAA-L-1510 / DIN 38405-D24, beständig gegen Deionat, Benzin, Motoröl, Natronlauge, Salzsäure.


Sämtliche Eigenschaften sind durch entsprechende Zertifikate und Prüfzeugnisse zu belegen.
Punktuelle Clip-, Rast- oder reine Steckverbindungen ohne lastübertragende Wirkung an mindestens 2 gegenüberliegenden Verbundseiten gelten nicht als gleichwertig.

Fabrikat: 
TTE®-MultiDrain PLUS oder gleichwertig
Hersteller:
HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG



Gewerbestr. 1



D-87752 Holzgünz



Telefon:
+49 (0) 8393 – 9229 – 0



Fax:
+49 (0) 8393 – 9229 – 22



E-Mail:

info@huebner-lee.de


Internet:
www.tte.eu
m²__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 7

Anschluss Kunststoffgitter D 6cm Schnittkanten
Anschluss für Kunststoffgitter, Maße L/B/D 80x40x6 cm, Schnittkanten in unverfülltem Zustand herstellen, mit Kreissäge (hartmetallbestücktes Sägeblatt), bei runder Schnittführung mit Stichsäge.

m__________ EP €_________ GP €___________

Bedarfsposition
Pos. 8
Markierung Pflasterfüllstein vierzeilig*
Pflasterfüllsteine für Kunststoffgitter, als begehbare Stellplatzmarkierung*, aus Beton, DIN EN 1338, Maße L/B/D 74x74x49 mm, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, Farbton steingrau / rubinrot / anthrazit / anthrazit-mix / sandfarben / weiß / GRIP *, mit Fase, 2-schichtig, Kunststoffgitter im unverfüllten Zustand, vierzeilig* mit Pflastersteinen befüllen, Ausführung gemäß Zeichnung*.
Fugen dürfen nicht abgesandet werden!

40* Pflastersteine entsprechen im verfüllten Zustand 1m. 

Fabrikat: 
TTE®-Pflasterstein oder gleichwertig
Hersteller:
HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG



Gewerbestr. 1



D-87752 Holzgünz



Telefon:
+49 (0) 8393 – 9229 – 0



Fax:
+49 (0) 8393 – 9229 – 22



E-Mail:

info@huebner-lee.de


Internet:
www.tte.eu
m __________ EP €_________ GP €___________

Pos. 9
Rasensubstrat FLL Kunststoffgitter 
Rasensubstrat nach FLL-Richtlinie, als Verfüllung für Kunststoffgitter, liefern und einfegen, Füllhöhe nach Setzung ca. 1 - 2 cm unter Gitteroberkante, Pflaster-Markierungen vor dem Verfüllen abdecken, Körnung 0/2 bis 0/5, kf -Wert ≥ 5 x 10-6 m/s, 

Alternativ, Empfehlung für Baustellenmischung: 

50 Vol.-% gesiebter Oberboden BG 2 oder 4 

nach DIN 18915, Maschenweite bis 15 mm,

30 Vol.-% Sand 0/2 gewaschen,

20 Vol.-% Fertigkompost gütegesichert, 

Maschenweite bis 15 mm,

mit geeignetem Gerät homogen mischen.
Effektiver Materialbedarf bis Gitteroberkante [m³] = Belagsfläche [m²] x 0,04 m. 

Abrechnung nach gesamter Belagsfläche.

m²__________ EP €_________ GP €___________
Pos. 10
Rasen ansäen Parkplatzrasen RSM 5.1/RSM 2.2 Var.2*
Rasen ansäen, Bereich Kunststoffgitter, RSM 5.1 „Parkplatzrasen“/RSM 2.2 „Gebrauchsrasen-Trockenlagen“ Var.2*, Saatgutmenge 25 g/m2, Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des Mischungsnummernbescheides.

m²__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 11
Wässern Rasenfläche Parkplatz-/Gebrauchsrasen 15l/m² 5Arbeitsgänge
Wässern der Rasenfläche, Parkplatz-/Gebrauchsrasen, Wasser kann den vorh. Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden, Menge je Arbeitsgang ca. 15 l/m2, 5 Arbeitsgänge.
m²__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 12
Mähen Parkplatz-/Gebrauchsrasen H6-10cm H4cm 4 Schnitte Schnittgut
Mähen von Parkplatz-/Gebrauchsrasen, Wuchshöhe 6 bis 10 cm, Schnitthöhe 4 cm, 4 Schnitte, Schnittfolge in der Regel wöchentlich, Schnittgut zur Abfuhr geordnet lagern und entsorgen.

m²__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 13
Düngen Rasenfläche Parkplatz-/Gebrauchsrasen 30g/m² mineral. NPK-Dünger
Düngen der Rasenfläche, Parkplatz-/Gebrauchsrasen, Menge ca. 30 g/m2, in 2 Arbeitsgängen zu jeweils der halben Menge, mineralischer NPK-Dünger, Nährstoffgehalt 12:12:17 + Spurenelemente, der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgänge.
kg __________ EP €_________ GP €___________

Pos. 14
Düngen Rasenfläche Parkplatz-/Gebrauchsrasen 5g/m² Rein-N
Düngen der Rasenfläche, Parkplatz-/Gebrauchsrasen, 2 Wochen nach dem Auflaufen, Menge ca. 5 g/m2, Rein-N.

kg __________ EP €_________ GP €___________

Pos. 15
Nachsäen Rasenfläche Parkplatzrasen RSM 5.1/RSM 2.2 Var.2*  15 g/m²
Nachsäen der Rasenfläche, mit RSM 5.1 „Parkplatzrasen“ / RSM 2.2 „Gebrauchsrasen-Trockenlagen“ Var.2*, ganzflächig*, Saatgutmenge 15 g/m².
m²__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 16

Wässern Rasenfläche Nachsaat 
Wässern der nachgesäten Rasenfläche, Parkplatz-/Gebrauchsrasen, Wasser kann den vorh. Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden, Menge je Arbeitsgang ca. 15 l/m2, 5 Arbeitsgänge.
m²__________ EP €_________ GP €___________
