Ausschreibungstext TTE®-Bauweise Grün 2 – directGREEN
für Pkw- und gelegentlichen Schwerlastverkehr (entspricht RStO Bk 0,3 / BKL V/VI)

Bitte verwenden Sie stets die aktuellste Fassung der Ausschreibungstexte – verfügbar unter www.tte.eu 
07/2026

* Blaue Textelemente sind projektbezogen anzupassen.
  Rote Positionen beinhalten systembezogene Leistungen sowie systembedingte Abweichungen von   

  Standardleistungsbeschreibungen die in der Ausschreibung zu berücksichtigen sind. 
Pos. 1
Oberboden abtragen fördern lagern* BG__* Abtrag-D 10-20 cm* ___m*
Oberboden, profilgerecht abtragen, fördern und geordnet lagern*, inkl. pflanzl. Bodendecke, Bodengruppe __* DIN 18915, Abtragdicke über 10 bis 20 cm*, Förderweg bis ___m*, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.
m2__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 2
Stoffe nicht gefährlich* AVV200202 transp. entsorgen
Siedlungsabfälle Garten- und Parkabfälle, nicht gefährlich*, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200202 Boden und Steine, nicht schadstoffbelastet*, auf Baustelle lagernd*, laden, mit LKW des AN transportieren, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Anlage/Standort 

'....................................................'
vom Bieter einzutragen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

t __________ EP €_________ GP €___________
Pos. 3
Boden BK 3-5 lösen laden* Abtrag-T bis 0,3 / 0,35 m*
Boden Bodenklasse 3-5 DIN 18300, Boden mit unterschiedlichen Bodenklassen, nach Abtrag des Oberbodens höhen- und profilgerecht lösen und laden*, Abfuhr und Deponierung werden gesondert vergütet, Abtragtiefe bis 0,3 (F1-Böden) / bis 0,35 m (F2-/F3-Böden)*. 

m3__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 4
Stoffe nicht gefährlich* AVV170504 Z0* transp. entsorgen Entsorg.-geb. AN
Bau- und Abbruchabfälle Boden, Steine und Baggergut, nicht gefährlich*, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden und Steine, nicht schadstoffbelastet*, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau),* auf Fahrzeug lagernd*, mit LKW des AN transportieren, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Anlage/Standort 
'....................................................'
vom Bieter einzutragen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.
t __________ EP €_________ GP €___________
Pos. 5
Planum Abweichung +/- 2 cm
Planum herstellen, Bereich lastverteilendes Kunststoffgitter, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, 
Verdichtungsgrad DPr ≥ 90%, 
Verformungsmodul EV2 ≥ 10 MPa,
kf -Wert ≥ 1 x 10-6 m/s.
m²__________ EP €_________ GP €___________
Pos. 6
Betonbord TB8x25* Rückenstütze C12/15 D 20cm
Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, DIN 483, Form TB8x25*, Witterungswiederstand D, Abriebwiederstand I, Biegezugfestigkeit T, mit Fundament und beidseitiger Rückenstütze aus Beton, mit einer Zusammensetzung C12/15 DIN EN 206-1 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15cm
m __________ EP €_________ GP €___________
Pos. 7

Anschluss Bordstein Schnittkanten
Anschluss für Betonbord, Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, DIN 483, Form TB8x25*, Schnittkanten herstellen.

St __________ EP €_________ GP €__________
Grundposition 
ZZ: 1 
Pos. 8
Vegetationstragschicht FLL liefern D = 20-25 cm*
Vegetationstragschicht aus Schotterrasensubstrat nach FLL-Richtlinie – Begrünbare Flächenbefestigungen, Bereich lastverteilendes Kunststoffgitter, liefern, statisch verdichten, Verdichtungsgrad DPr ≥ 93 % ≤ 97 %, 
Verformungsmodul EV2 ≥ 20 MPa ≤ 60 MPa, 

Verhältniswert EV2/EV1 ≤ 2, 

zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Abweichung innerhalb einer 4 m langen Messstrecke nicht größer als 2 cm, Körnung 0/32 bis 0/56, Schichtdicke 20 cm (F1-Böden) / 25 cm (F2-/F3-Böden)*, im eingebauten, verdichteten Zustand, Wasserdurchlässigkeit kf  ≥ 5 x 10-6 m/s, Rand mit Neigung 1:1,5.
Abgerechnet wird die für diese Schicht geforderte Breite bis zur Mitte der Randausbildung.
m²__________ EP €_________ GP €___________

Wahlposition 
ZZ: 1.1
Pos. 9
Vegetationstragschicht FLL Baustellenmischung 
D = 20-25 cm*
Vegetationstragschicht aus Schotterrasensubstrat nach FLL-Richtlinie – Begrünbare Flächenbefestigungen, Bereich lastverteilendes Kunststoffgitter, als Baustellenmischung, unter Verwendung des zwischengelagerten Oberbodens, mit geeignetem Gerät homogen mischen, statisch verdichten, 
Verdichtungsgrad DPr ≥ 93 % ≤ 97 %, 
Verformungsmodul EV2 ≥ 20 MPa ≤ 60 MPa, 

Verhältniswert EV2/EV1 ≤ 2, 

zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Abweichung innerhalb einer 4 m langen Messstrecke nicht größer als 2 cm, Körnung 0/32 bis 0/56, Schichtdicke 20 cm (F1-Böden) / 25 cm (F2-/F3-Böden)*, im eingebauten, verdichteten Zustand, Wasserdurchlässigkeit kf  ≥ 5 x 10-6 m/s,Rand mit Neigung 1:1,5.
Abgerechnet wird die für diese Schicht geforderte Breite bis zur Mitte der Randausbildung.
Empfehlung für Baustellenmischung (mixed-in-place):

70 Vol.-% Splitt-Schotter-Gem. Körnung 2/32 bis 2/56,
15 Vol.-% zwischengelagerter Oberboden BG 2 oder 4 nach DIN 18915,

15 Vol.-% Fertigkompost gütegesichert, Maschenweite bis 20 mm.
m²__________ EP €_________ GP €___________
Pos. 10
Bettungssubstrat FLL lastverteilendes Kunststoffgitter
Bettungssubstrat nach FLL-Richtlinie – Begrünbare Flächenbefestigungen, Bereich lastverteilendes Kunststoffgitter, liefern, einbauen und abziehen, Körnung 0/4 bis 0/8, Schichtdicke ca. 3-5 cm, kf -Wert ≥ 5 x 10-6 m/s.
Alternativ, Empfehlung für Baustellenmischung: 

70 Vol.-% Splitt 2/5 oder 5/8
15 Vol.-% gesiebter Oberboden BG 2 oder 4 

nach DIN 18915, Maschenweite bis 15 mm,
15 Vol.-% Fertigkompost gütegesichert, 

Maschenweite bis 15 mm,

mit geeignetem Gerät homogen mischen.
Abrechnung nach gesamter Belagsfläche.
m²__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 11
Lastverteilendes Kunststoffgitter vorbegrünt L/B/D 800x400x60 mm SLW 60 

Lastverteilendes Kunststoffgittersystem fix und fertig vorbegrünt mit Substratfüllung, mit umlaufendem Zahnverbund, für eine versickerungsfähige, dickenreduzierte Tragschicht, liefern und gemäß Einbauanleitung des Herstellers verlegen, Verlegung vor Kopf, breite Auflagefläche nach unten, im Läufer-/Fischgrätverband, inkl. abrütteln der verlegten und verfüllten Fläche, Setzungsmaß ca. 15 - 20 mm, Arbeitsfuge zwischen Belag und Einfassungen bzw. Einbauten herstellen, Arbeitsfugenbreite 10 – 15 mm.

Geforderte Eigenschaften:
· Gitter aus Post-Consumer Recyclingkunststoff, Gewicht > 25 kg/m²

· umlaufender kraftschlüssiger Zahnverbund mit Lastübertragung an benachbarte Elemente über sämtliche Elementseiten

· Kraftschlüssigkeit wirkt vertikal und in Längsrichtung entlang des Verbunds 

· Hohe- Biege- und Verbundsteifigkeit für eine wirksame Überbrückung von lokalen Lastspitzen 

· Auflagefläche von mindestens 70% 
· Maße 800 x 400 mm, Plattendicke > 61 mm

· Rahmenwandstärke 20 mm, Wandstärke Innenbereich 13 - 15 mm

· Farbgebung: Grautöne

· TÜV zertifiziert, bis 20t Achslast (Belastungsklasse SLW 60) nach DIN 1072, Druckstabil nach DIN EN ISO 604, formstabil in Anlehnung an die ISO 11359, UV-stabil gemäß DIN 4892-3, witterungsbeständig gemäß DIN EN 438-2, Überprüfungen auf Ökotoxitizität Algen-Test DIN EN ISO 8692 | Daphnien-Test DIN EN ISO 6341 | Fisch Embryo-Test DIN EN ISO 15088, geprüft auf Schwermetalle und PAK nach ISO 11885 / SAA-L-1510 / DIN 38405-D24, beständig gegen Deionat, Benzin, Motoröl, Natronlauge, Salzsäure.


Sämtliche Eigenschaften sind durch entsprechende Zertifikate und Prüfzeugnisse zu belegen.
Punktuelle Clip-, Rast- oder reine Steckverbindungen ohne lastübertragende Wirkung an mindestens 2 gegenüberliegenden Verbundseiten gelten nicht als gleichwertig.

Fabrikat: 
TTE® directGREEN MultidrainPLUS oder gleichwertig
Hersteller:
HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG



Gewerbestr. 1



D-87752 Holzgünz



Telefon:
+49 (0) 8393 – 9229 – 0



Fax:
+49 (0) 8393 – 9229 – 22



E-Mail:

info@huebner-lee.de


Internet:
www.tte.eu
m²__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 12

Anschluss Kunststoffgitter D 6cm Schnittkanten
Anschluss für Kunststoffgitter, Maße L/B/D 80x40x6 cm, Schnittkanten in unverfülltem Zustand herstellen, mit Kreissäge (hartmetallbestücktes Sägeblatt), bei runder Schnittführung mit Stichsäge.
m__________ EP €_________ GP €___________
Bedarfsposition
Pos. 13
Markierung Pflasterfüllstein vierzeilig*
Pflasterfüllsteine für Kunststoffgitter, als begehbare Stellplatzmarkierung*, aus Beton, DIN EN 1338, Maße L/B/D 74x74x49 mm, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, Farbton steingrau / rubinrot / anthrazit / anthrazit-mix / sandfarben / weiß / GRIP *, mit Fase, 2-schichtig, Kunststoffgitter im unverfüllten Zustand, vierzeilig* mit Pflastersteinen befüllen, Ausführung gemäß Zeichnung*.
Fugen dürfen nicht abgesandet werden!
40* Pflastersteine entsprechen im verfüllten Zustand 1m. 

Fabrikat: 
TTE®-Pflasterstein oder gleichwertig
Hersteller:
HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG



Gewerbestr. 1



D-87752 Holzgünz



Telefon:
+49 (0) 8393 – 9229 – 0



Fax:
+49 (0) 8393 – 9229 – 22



E-Mail:

info@huebner-lee.de


Internet:
www.tte.eu
m __________ EP €_________ GP €___________
Pos. 14
Wässern Rasenfläche Parkplatz-/Gebrauchsrasen 15l/m² 5 Arbeitsgänge
Wässern der Rasenfläche, Parkplatz-/Gebrauchsrasen, Wasser kann den vorh. Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden, Menge je Arbeitsgang ca. 15 l/m2, 5 Arbeitsgänge.
m²__________ EP €_________ GP €___________

