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* Blaue Textelemente sind projektbezogen anzupassen

  Rote Positionen beinhalten systembezogene Leistungen sowie Abweichungen von   

  Standardleistungsbeschreibungen die in der Ausschreibung zu berücksichtigen sind. 

Pos. 1
Pflanzl. Bodendecke abräumen laden transp. entsorgen D 5 cm* Rasen* H bis 8 cm*
Pflanzliche Bodendecke abräumen, Bodengruppe__* DIN 18915, Stoffe sind nicht gefährlich*, nicht schadstoffbelastet*, Siedlungsabfälle Garten- und Parkabfälle, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle, Schichtdicke bis 5 cm*, Bewuchs Rasen*, Wuchshöhe bis 8 cm*, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren zur Entsorgungsstelle, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.


m2__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 2
Planum Abweichung +/- 2 cm

Planum herstellen, in Versickerungsflächen mit lastverteilendem Kunststoffgitter, Sohle nach Bodenabtrag planieren, Bodenklasse 3-5 nach DIN 18300, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Abweichung innerhalb einer 4 m langen Messstrecke nicht größer als 2 cm, 
Verdichtungsgrad DPr ≥ 90%, 

Verformungsmodul EV2 ≥ 10 MPa,

kf -Wert ≥ 1 x 10-6 m/s.



m²__________ EP €_________ GP €___________
Pos. 3
Betonbord TB8x25* Rückenstütze C12/15 D 20cm

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, DIN 483, Form TB8x25*, Witterungswiederstand D, Abriebwiederstand I, Biegezugfestigkeit T, mit Fundament und beidseitiger Rückenstütze aus Beton, mit einer Zusammensetzung C12/15 DIN EN 206-1 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15cm

m __________ EP €_________ GP €___________
Pos. 4

Anschluss Bordstein Schnittkanten

Anschluss für Betonbord, Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, DIN 483, Form TB8x25*, Schnittkanten herstellen.

St __________ EP €_________ GP €__________

Pos. 5
Trenngewebe Verlegehilfe Kunststoffgitterbelag (nur bei maschineller Verlegung notwendig)
Trenngewebe und Verlegehilfe für Kunststoffgitter, parallel zum Verlegevorgang auf Bettung auslegen, Überlappung mind. 20 cm. 
Eigenschaften:

Wasserdurchlässiges Kunststoffgewebe, PE, Gewicht 24 g/m², Maschenweite ≤ 4 mm, Rollenbreite 3,20 m.

Fabrikat: 
Feinnetz 

Hersteller:
HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG



Gewerbestr. 1



D-87752 Holzgünz



Telefon:
+49 (0) 8393 – 9229 – 0



Fax:
+49 (0) 8393 – 9229 – 22



E-Mail:

info@huebner-lee.de


Internet:
www.tte.eu
m² __________ EP €_________ GP €___________
Pos. 6
Kunststoffgitter mit umlaufendem Zahnverbund L/B/D 800x400x60 mm 25 kg
Lastverteilendes Kunststoffgittersystem mit umlaufendem Zahnverbund, für eine versickerungsfähige, dickenreduzierte Tragschicht, liefern und gemäß Einbauanleitung des Herstellers verlegen, Verlegung vor Kopf, breite Auflagefläche nach unten, im Läufer-/Fischgrätverband, inkl. abrütteln der verlegten und verfüllten Fläche, Setzungsmaß ca. 15 - 20 mm, Arbeitsfuge zwischen Belag und Einfassungen bzw. Einbauten herstellen, Arbeitsfugenbreite 10 – 15 mm.

Geforderte Eigenschaften:
· Gitter aus Post-Consumer Recyclingkunststoff, Gewicht > 25 kg/m²

· umlaufender kraftschlüssiger Zahnverbund mit Lastübertragung an benachbarte Elemente über sämtliche Elementseiten

· Kraftschlüssigkeit wirkt vertikal und in Längsrichtung entlang des Verbunds 

· Hohe- Biege- und Verbundsteifigkeit für eine wirksame Überbrückung von lokalen Lastspitzen 

· Auflagefläche von mindestens 70% 
· Maße 800 x 400 mm, Plattendicke > 61 mm

· Rahmenwandstärke 20 mm, Wandstärke Innenbereich 13 - 15 mm

· Farbgebung: Grautöne

· TÜV zertifiziert, bis 20t Achslast (Belastungsklasse SLW 60) nach DIN 1072, Druckstabil nach DIN EN ISO 604, formstabil in Anlehnung an die ISO 11359, UV-stabil gemäß DIN 4892-3, witterungsbeständig gemäß DIN EN 438-2, Überprüfungen auf Ökotoxitizität Algen-Test DIN EN ISO 8692 | Daphnien-Test DIN EN ISO 6341 | Fisch Embryo-Test DIN EN ISO 15088, geprüft auf Schwermetalle und PAK nach ISO 11885 / SAA-L-1510 / DIN 38405-D24, beständig gegen Deionat, Benzin, Motoröl, Natronlauge, Salzsäure.


Sämtliche Eigenschaften sind durch entsprechende Zertifikate und Prüfzeugnisse zu belegen.
Punktuelle Clip-, Rast- oder reine Steckverbindungen ohne lastübertragende Wirkung an mindestens 2 gegenüberliegenden Verbundseiten gelten nicht als gleichwertig.

Fabrikat: 
TTE®-MultiDrain PLUS oder gleichwertig

Hersteller:
HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG
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m²__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 7
Pflasterfüllsteine für Kunststoffgitter Betonstein L/B/D 74x74x49 mm

Pflasterfüllsteine für Kunststoffgitter, parallel zum Verlegevorgang, Kunststoffgitter vor dem Setzen mit Pflastersteinen füllen, Fugen dürfen nicht abgesandet werden.
Eigenschaften:

Pflasterstein aus Beton, DIN EN 1338, Maße L/B/D 74x74x49 mm, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, Farbton steingrau / rubinrot / anthrazit / anthrazit-mix / sandfarben / weiß / GRIP *,  mit Fase, 2-schichtig.
100 Pflastersteine entsprechen im verfüllten Zustand 1m². 

Fabrikat: 
TTE®-Pflasterstein oder gleichwertig
Hersteller:
HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG



Gewerbestr. 1



D-87752 Holzgünz



Telefon:
+49 (0) 8393 – 9229 – 0



Fax:
+49 (0) 8393 – 9229 – 22



E-Mail:

info@huebner-lee.de


Internet:
www.tte.eu
m² __________ EP €_________ GP €___________
Pos. 8
Anschluss Kunststoffgitter mit Pflastersteinfüllung D 6cm Schnittkanten

Anschluss für Kunststoffgitter, Maße L/B/D 80x40x6 cm, Kunststoffgitter mit Pflastersteinen 74x74x49 mm befüllen, in Schnittbereichen aussanden, Schnittkanten herstellen, mit Trennschleifer und Trennschleifscheibe für Beton.

m__________ EP €_________ GP €___________
