Ausschreibungstext HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG

TTE®-Wurzelschutz - Bauweise Grün 1 

ausschließlich für Pkw-Verkehr bis 3,5 t Gesamtgewicht
Bitte verwenden Sie stets die aktuellste Fassung der Ausschreibungstexte – verfügbar unter www.tte.eu 
07/2026

* Blaue Textelemente sind projektbezogen anzupassen.

  Rote Positionen beinhalten systembezogene Leistungen sowie Abweichungen von   

  Standardleistungsbeschreibungen die in der Ausschreibung zu berücksichtigen sind. 
Bedarfsposition
Pos. 1
Bewuchs/Boden* wurzelschonend abtragen fördern lagern* Abtrag-T = ___cm* 
Bewuchs und Boden*, wurzelschonend abtragen, durch Absaugen, alternativ in Handarbeit, im Wurzelraum, fördern und geordnet lagern*, Bodengruppe ___* nach DIN 18915, Abtragtiefe ___cm*, Förderweg bis ___m*, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.
m2__________ EP €_________ GP €___________

Bedarfsposition
Pos. 2
Stoffe nicht gefährlich* AVV200202 transp. entsorgen
Siedlungsabfälle Garten- und Parkabfälle, nicht gefährlich*, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200202 Boden und Steine, nicht schadstoffbelastet*, auf Baustelle lagernd*, laden, mit LKW des AN transportieren, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Anlage/Standort 

'....................................................'
vom Bieter einzutragen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

t __________ EP €_________ GP €___________
Pos. 3
Vegetationstragschicht/Bettung Kunststoffgitter überbaubares Baumsubstrat FLL
Vegetationstragschicht und Bettung für lastverteilendes Kunststoffgitter, aus überbaubarem Baumsubstrat nach FLL – Empfehlung für Baumpflanzungen, liefern und plan abziehen, Mindestüberdeckung über Wurzeln 5 cm, mäßig statisch verdichten,

Verdichtungsgrad DPr ≥ 93 % ≤ 95 %, 
Verformungsmodul EV2 ≥ 10 MPa,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Körnung 0/16, Wasserdurchlässigkeit kf  ≥ 5 x 10-6 m/s, 

Abrechnung nach gesamter Belagsfläche.
m² __________ EP €_________ GP €___________
Pos. 4
Kunststoffgitter mit umlaufendem Zahnverbund L/B/D 800x400x60 mm 25 kg
Lastverteilendes Kunststoffgittersystem mit umlaufendem Zahnverbund, für eine versickerungsfähige, dickenreduzierte Tragschicht, liefern und gemäß Einbauanleitung des Herstellers verlegen, Verlegung vor Kopf, breite Auflagefläche nach unten, im Läufer-/Fischgrätverband, inkl. abrütteln der verlegten und verfüllten Fläche, Setzungsmaß ca. 15 - 20 mm, Arbeitsfuge zwischen Belag und Einfassungen bzw. Einbauten herstellen, Arbeitsfugenbreite 10 – 15 mm.

Geforderte Eigenschaften:
· Gitter aus Post-Consumer Recyclingkunststoff, Gewicht > 25 kg/m²

· umlaufender kraftschlüssiger Zahnverbund mit Lastübertragung an benachbarte Elemente über sämtliche Elementseiten

· Kraftschlüssigkeit wirkt vertikal und in Längsrichtung entlang des Verbunds 

· Hohe- Biege- und Verbundsteifigkeit für eine wirksame Überbrückung von lokalen Lastspitzen 

· Auflagefläche von mindestens 70% 
· Maße 800 x 400 mm, Plattendicke > 61 mm

· Rahmenwandstärke 20 mm, Wandstärke Innenbereich 13 - 15 mm

· Farbgebung: Grautöne

· TÜV zertifiziert, bis 20t Achslast (Belastungsklasse SLW 60) nach DIN 1072, Druckstabil nach DIN EN ISO 604, formstabil in Anlehnung an die ISO 11359, UV-stabil gemäß DIN 4892-3, witterungsbeständig gemäß DIN EN 438-2, Überprüfungen auf Ökotoxitizität Algen-Test DIN EN ISO 8692 | Daphnien-Test DIN EN ISO 6341 | Fisch Embryo-Test DIN EN ISO 15088, geprüft auf Schwermetalle und PAK nach ISO 11885 / SAA-L-1510 / DIN 38405-D24, beständig gegen Deionat, Benzin, Motoröl, Natronlauge, Salzsäure.


Sämtliche Eigenschaften sind durch entsprechende Zertifikate und Prüfzeugnisse zu belegen.
Punktuelle Clip-, Rast- oder reine Steckverbindungen ohne lastübertragende Wirkung an mindestens 2 gegenüberliegenden Verbundseiten gelten nicht als gleichwertig.

Fabrikat: 
TTE®-MultiDrain PLUS oder gleichwertig

Hersteller:
HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG
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m²__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 5
Anschluss Kunststoffgitter D 6cm Schnittkanten

Anschluss für Kunststoffgitter, Maße L/B/D 80x40x6 cm, Schnittkanten in unverfülltem Zustand herstellen, mit Kreissäge mit hartmetallbestücktem Holzsägeblatt, enge Radien und Aussparungen mit Stichsäge.

m__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 6

Rasensubstrat FLL Kunststoffgitterbelag 
Rasensubstrat als Verfüllung für lastverteilendes Kunststoffgitter, aus einbaufertigem Substratgemisch nach FLL-Richtlinie – Begrünbare Flächenbefestigungen, liefern und einfegen, Füllhöhe 1-2 cm unter Gitteroberkante, Pflaster-Markierungen vor dem Verfüllen abdecken, Körnung 0/2 bis 0/5, kf -Wert ≥ 5 x 10-6 m/s. 
Alternativ, Baustellenmischung: 

50 Vol.-% gesiebter Oberboden BG 2 oder 4 

nach DIN 18915, Maschenweite bis 15 mm,

30 Vol.-% Sand 0/2 gewaschen,

20 Vol.-% Fertigkompost gütegesichert, 

Maschenweite bis 15 mm,

mit geeignetem Gerät homogen mischen.
Effektiver Materialbedarf bis Gitteroberkante [m³] = Belagsfläche [m²] x 0,04 m. 

Abrechnung nach gesamter Belagsfläche.

m²__________ EP €_________ GP €___________
Pos. 7
Rasen ansäen Parkplatzrasen RSM 5.1/RSM 2.2 Var.2*
Rasen ansäen, RSM 5.1 „Parkplatzrasen“/RSM 2.2 „Gebrauchsrasen-Trockenlagen“ Var.2*, Saatgutmenge 25 g/m2, Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des Mischungsnummernbescheides.


Vor dem Ausbringen, Füllsubstrat zum Saatgut zumischen.

m²__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 8
Wässern Rasenfläche Parkplatz-/Gebrauchsrasen* 15l/m² 5 Arbeitsgänge
Wässern der Rasenfläche, Parkplatz-/Gebrauchsrasen*, Wasser kann den vorh. Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden, Menge je Arbeitsgang ca. 15 l/m2, 5 Arbeitsgänge.
m²__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 9
Mähen Parkplatz-/Gebrauchsrasen H6-10cm H4cm 4 Schnitte Schnittgut
Mähen von Parkplatz-/Gebrauchsrasen, Wuchshöhe 6 bis 10 cm, Schnitthöhe 4 cm, 4 Schnitte, Schnittfolge in der Regel wöchentlich, Schnittgut zur Abfuhr geordnet lagern und entsorgen.

m²__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 10
Düngen Rasenfläche Parkplatz-/Gebrauchsrasen 30g/m² mineral. NPK-Dünger
Düngen der Rasenfläche, Parkplatz-/Gebrauchsrasen, Menge ca. 30 g/m2, in 2 Arbeitsgängen zu jeweils der halben Menge, mineralischer NPK-Dünger, Nährstoffgehalt 12:12:17 + Spurenelemente, der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgänge.
kg __________ EP €_________ GP €___________

Pos. 11
Düngen Rasenfläche Parkplatz-/Gebrauchsrasen 5g/m² Rein-N
Düngen der Rasenfläche, Parkplatz-/Gebrauchsrasen, 2 Wochen nach dem Auflaufen, Menge ca. 5 g/m2, Rein-N.

kg __________ EP €_________ GP €___________

Pos. 12
Nachsäen Rasenfläche Parkplatzrasen RSM 5.1/RSM 2.2 Var.2*  15 g/m²
Nachsäen der Rasenfläche, mit RSM 5.1 „Parkplatzrasen“ / RSM 2.2 „Gebrauchsrasen-Trockenlagen“ Var.2*, ganzflächig, Saatgutmenge 15 g/m².
m²__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 13

Wässern Rasenfläche Nachsaat 
Wässern der nachgesäten Rasenfläche, Parkplatz-/Gebrauchsrasen, Wasser kann den vorh. Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden, Menge je Arbeitsgang ca. 15 l/m2, 5 Arbeitsgänge.
m²__________ EP €_________ GP €___________
